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	序号
	位置
	尺寸
	备注

	1
	门诊一楼120喷泉配电室
	150cm*40cm
	内开门

	2
	门诊一楼CT配电室
	93.3cm*40cm
	内开门

	3
	门诊二楼内科门诊配电室
	93.2cm*40cm
	

	4
	门诊二楼手术室配电室
	94.8cm*40cm
	

	5
	门诊二楼放射科配电室
	93.5cm*40cm
	内开门

	6
	门诊三楼EICU配电室
	95cm*24cm
	有16cm

	7
	门诊三楼彩超配电室
	94.5cm*40cm
	

	8
	门诊三楼影像中心配电室
	95.9cm*40cm
	内开门

	9
	门诊四楼检验科配电室
	97.8cm*40cm
	

	10
	门诊九楼配电室
	94.5cm*23cm
	有27.5cm

	11
	门诊八楼配电室
	96cm*23cm
	有27.5cm

	12
	门诊七楼配电室
	95.2cm*20cm
	有20cm

	13
	门诊六楼配电室
	96.2cm*20cm
	有21.5cm

	14
	连廊二楼配电室
	88.5cm*40cm
	

	15
	连廊三楼配电室
	89.5cm*40cm
	

	16
	连廊四楼配电室
	88.5cm*40cm
	

	17
	连廊五楼配电室
	89cm*40cm
	

	18
	连廊六楼配电室
	89cm*40cm
	

	19
	北楼二楼配电室
	77.5cm*40cm
	

	20
	北楼三楼配电室
	77.5cm*40cm
	

	21
	北楼四楼配电室
	77.5cm*40cm
	

	22
	北楼五楼配电室
	77.5cm*40cm
	

	23
	北楼六楼配电室
	77cm*40cm
	

	24
	南楼二楼配电室
	94.5cm*40cm
	

	25
	南楼三楼配电室
	95.7cm*40cm
	

	26
	南楼四楼配电室
	95.3cm*40cm
	

	27
	南楼五楼配电室
	94.5cm*40cm
	

	28
	南楼六楼配电室
	147cm*40cm
	

	29
	南楼六楼实验室配电室
	87.2cm*40cm
	

	30
	新行政楼高压氧舱配电室
	82.2cm*40cm
	

	31
	老行政楼后配电室
	97cm*40cm
	

	32
	外系楼负一楼配电室
	97cm*40cm
	

	33
	外系楼负一楼配电室
	196cm*40cm
	

	34
	外系楼负一楼配电室
	147cm*40cm
	

	35
	外系楼负一楼配电室
	198.5cm*40cm
	

	36
	外系一楼病房检验配电室
	95cm*40cm
	

	37
	外系楼 一楼供应室配电室
	138cm*40cm
	

	38
	外系楼 二楼配电室
	138cm*40cm
	

	39
	外系楼 三楼配电室
	142cm*40cm
	

	40
	外系楼 四楼配电室
	141.8cm*40cm
	

	41
	外系楼 五楼配电室
	141cm*40cm
	

	42
	外系楼 六楼配电室
	141cm*40cm
	

	43
	外系楼七楼西配电室
	145cm*40cm
	

	44
	外系楼七楼东配电室
	144.5cm*40cm
	

	45
	外系楼八楼配电室
	140.5cm*40cm
	

	46
	外系楼九楼配电室
	141.8cm*40cm
	

	47
	外系楼十楼配电室
	152.5cm*40cm
	

	48
	外系楼十一楼配电室
	147.4cm*40cm
	

	49
	外系楼十二楼配电室
	147cm*40cm
	

	50
	外系楼十三楼配电室
	146.5cm*40cm
	

	51
	外系楼十四楼配电室
	148.5cm*40cm
	

	52
	外系楼十五楼配电室
	146.5cm*40cm
	

	53
	外系楼十六楼配电室
	146.5cm*40cm
	

	54
	外系楼十七楼配电室
	148cm*40cm
	

	55
	外系楼十八楼配电室
	146.5cm*40cm
	

	56
	外系楼十九楼配电室
	146.5cm*40cm
	

	57
	外系楼二十楼配电室
	146cm*40cm
	

	58
	外系楼二十一楼配电室
	146.5cm*40cm
	

	59
	外系楼二十二楼配电室
	147.5cm*40cm
	

	60
	内系楼负一楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	61
	内系楼一楼配电室
	86.5cm*40cm
	

	62
	内系楼二楼配电室
	87cm*40cm
	

	63
	内系楼三楼配电室
	86cm*40cm
	

	64
	内系楼四楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	65
	内系楼五楼配电室
	88cm*40cm
	

	66
	内系楼六楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	67
	内系楼七楼配电室
	88cm*40cm
	

	68
	内系楼八楼配电室
	88cm*40cm
	

	69
	内系楼九楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	70
	内系楼十楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	71
	内系楼十一楼配电室
	87cm*40cm
	

	72
	内系楼十二楼配电室
	87cm*40cm
	

	73
	内系楼十三楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	74
	内系楼十四楼配电室
	88cm*40cm
	

	75
	内系楼十五楼配电室
	89.5cm*40cm
	

	76
	内系楼十六楼配电室
	89cm*40cm
	

	77
	内系楼十七楼配电室
	89.5cm*40cm
	

	78
	内系楼十八楼配电室
	90cm*40cm
	

	79
	内系楼十九楼配电室
	88.5cm*40cm
	

	80
	内系楼二十楼配电室
	87.2cm*40cm
	

	81
	内系楼二十一楼配电室
	90cm*27cm
	有13.5cm

	82
	保健楼负一楼南配电室
	94.5cm*40cm
	

	83
	保健楼一楼配电室
	99.5cm*40cm
	

	84
	保健楼二楼配电室
	88.5cm*40cm
	

	85
	保健楼三楼配电室
	89cm*40cm
	

	86
	保健楼四楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	87
	保健楼五楼配电室
	86cm*40cm
	

	88
	保健楼六楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	89
	保健楼七楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	80
	保健楼八楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	91
	保健楼九楼配电室
	87.5cm*40cm
	

	92
	北一楼弱电机房
	80.5cm*40cm
	

	93
	北三楼弱电机房
	80.5cm*40cm
	

	94
	北四楼弱电机房
	80.5cm*40cm
	

	95
	北五楼弱电机房
	80.5cm*40cm
	

	96
	北六楼弱电机房
	80.5cm*40cm
	

	97
	感染科弱电机房
	86.5cm*40cm
	

	98
	南二楼弱电机房
	86cm*40cm
	

	99
	南三楼弱电机房
	87.5cm*40cm
	

	100
	北四楼弱电机房
	86cm*40cm
	

	101
	内科1-21楼弱电机房
	87.5cm*27cm*21个
	

	102
	老行政楼弱电机房
	100cm*40cm
	

	103
	新行政楼弱电机房
	940cm*40cm
	

	104
	外科1-22楼弱电机房
	146.5cm*40cm*10个
	



注:门框两侧用不锈钢槽固定，中间采用1.0mm厚304
不锈钢板四侧折边加固，用防水结构胶密封。
